use <stepper.scad>
$fn = $preview? 32 : 72;

stepper_103H5205();
translate([0,0,50]) rotate([180,0,0]) stepper_103H5205();
union(){
  translate([0,0,4]) rotate([180,0,0]) stepper_103H5205_bracket();
  translate([0,0,46]) stepper_103H5205_bracket();
}

translate([0,0,25]) difference(){
  cylinder(h=30,d=12,center=true);
  cylinder(h=32,d=5,center=true);
  rotate([90,0,0]) {
    translate([0,8,0]) cylinder(h=32,d=3);
    translate([0,-8,0]) cylinder(h=32,d=3);
  }
}
